|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgebied, Werkplaats, Functie** | | | |
| Werkgebied........................................... | | Functie........................................... |
| Werkplaats........................................... | |
| **Identificatie van de gevaarlijke stof** | | | |
| **neodisher MA Dental** | | | |
| bevat: dinatriummetasilicaat | | | |
| **Gevaren voor mens en milieu** | | | |
|  | | | |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. | | |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. | | |
| **Beschermingsmaatregelen en gedragsregels** | | | |
|  | | | |
| **Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen** | | | |
| Stof/rook/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen. | | | |
| Stofvorming en stofaccumulatie vermijden. In goed gesloten verpakking bewaren. | | | |
| **Persoonlijke beschermingsmiddelen** | | | |
| Oogbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming. Oogbescherming moet voldoen aan EN 166. | | | |
| Bescherming van de handen: Beschermhandschoenen | | | |
| **Gedrag in gevaarlijke situaties** | | | |
| **Phrase nicht verfügbar.** | | | |
|  | | | |
| Geschikte blusmiddelen: Produkt zelf brandt niet; blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen. | | | |
| Ongeschikte brandblusmiddelen: Verenigbaar met alle gangbare blusmiddelen. | | | |
| Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. | | | |
| Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Stofwolken met watersproeistraal neerslaan. | | | |
| Mechanisch opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen. | | | |
| Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken. | | | |
| **Eerste hulp** | | | |
| **First Aider:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. | | | |
| In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien. | | | |
| Bij blootstelling door inademing: Voor frisse lucht zorgen. Bij intensieve inademing van stof direkt een dokter raadplegen. | | | |
| Bij blootstelling door aanraking met de ogen: Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Onmiddellijk een arts raadplegen. | | | |
| Bij blootstelling door aanraking met de huid: Onmiddellijk wassen met water en zeep. Medische hulp inroepen. | | | |
| Bij blootstelling door inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken. | | | |
| **Telefoonnummer voor noodgevallen** | | | |
|  | | | |
| **Correcte verwijdering** | | | |
| Niet besmette verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden. | | | |
| **Phrase nicht verfügbar.** | | | |
| **This workplace instruction is a draft version and has to be overworked in certain cases.** | | | |