Werkgebied, Werkplaats, Functie	
Werkgebied...........................................	Functie...........................................	
Werkplaats...........................................	
Identificatie van de gevaarlijke stof ***	
neomoscan S 11	
bevat ***: dimethyl alkyl (C12-C14) amine oxide; natriumhydroxide; sodium lauryl ether sulfate; C8-10 alkylpolyglucoside; hexyl D-glucoside	
Gevaren voor mens en milieu	
	
H290	Kan bijtend zijn voor metalen.	
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.	
Beschermingsmaatregelen en gedragsregels	
	
Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen	
Oogdouche gereed houden. Nooddouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.	
Aerosolvorming vermijden. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. In goed gesloten verpakking bewaren.	
Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen ter voorkoming van een blootstelling	
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie: Het produkt is niet brandbaar.	
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
Oogbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming. Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.	
Bescherming van de handen: Beschermhandschoenen	
Lichaamsbescherming: In chemische bedrijven gebruikelijke werkleding. Veiligheidsschoenen	
Gedrag in gevaarlijke situaties	
Ongevallen telefoon / alarm plannen in het bedrijf:.	
                          	
Geschikte blusmiddelen: Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen	
Ongeschikte brandblusmiddelen: Volle waterstraal	
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.	
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.	
Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.	
Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.	
Eerste hulp	
First Aider:	

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.	
Lichaam grondig reinigen (douche- of bad).	
In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.	
Bij blootstelling door inademing: Voor frisse lucht zorgen. Na inademing van sproeinevel medisch advies inwinnen.	
Bij blootstelling door aanraking met de ogen: Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.	
Bij blootstelling door aanraking met de huid: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Medische hulp inroepen.	
Bij blootstelling door inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.	
Telefoonnummer voor noodgevallen	
                          	
Correcte verwijdering	
Datum / Handtekening werkgever: (Grijze velden moeten door de werkgever worden ingevuld!)	
Deze werkplekinstructie is een conceptversie en moet in bepaalde gevallen overwerkt worden.