Werkgebied, Werkplaats, Functie	
Werkgebied...........................................	Functie...........................................	
Werkplaats...........................................	
Identificatie van de gevaarlijke stof	
neodisher preclean P	
Gevaren voor mens en milieu	
	
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.	
Beschermingsmaatregelen en gedragsregels	
	
Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen	
Stof/rook/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.	
Stofvorming en stofaccumulatie vermijden. In goed gesloten verpakking bewaren.	
Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen ter voorkoming van een blootstelling	
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden: Tegen hitte en direkte zonnestraling beschermen.	
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
Oogbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming. Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.	
Bescherming van de handen: Beschermhandschoenen	
Gedrag in gevaarlijke situaties	
Ongevallen telefoon / alarm plannen in het bedrijf:	
                          	
Geschikte blusmiddelen: Produkt zelf brandt niet; blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen.	
Ongeschikte brandblusmiddelen: Volle waterstraal	
Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.	
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Stofwolken met watersproeistraal neerslaan.	
Mechanisch opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.	
Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.	
Eerste hulp	
First Aider:	

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.	
In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.	
Bij blootstelling door inademing: Voor frisse lucht zorgen. Bij intensieve inademing van stof direkt een dokter raadplegen.	
Bij blootstelling door aanraking met de ogen: Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Onmiddellijk een arts raadplegen.	
Bij blootstelling door aanraking met de huid: Onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen.	
Bij blootstelling door inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.	
Telefoonnummer voor noodgevallen	
                          	
Correcte verwijdering	
Niet besmette verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.	
Datum / Handtekening werkgever: (Grijze velden moeten door de werkgever worden ingevuld!)	
Deze werkplekinstructie is een conceptversie en moet in bepaalde gevallen overwerkt worden.